**Техника безопасности при работе с грузоподъемными машинами**

A képen égbolt, sima, kültéri, repülőgép látható

Automatikusan generált leírás

Заполнение данной главы рекомендуется для работников, занимающихся следующими видами деятельности:

• Те, кто занимается подготовкой и подготовкой подъемных работ

• Монтаж подъемников, пуско-наладка, эксплуатация, обвязка

• Ручное перемещение тяжестей

A képen szöveg látható

Automatikusan generált leírás

Глава содержит основные требования, такие как правовые основы, обязательство по обучению технике безопасности, некоторые основные понятия, опасности, относящиеся к названию главы, защита от опасностей. В деталях:

Общие требования:

• Как и во всех странах, требования, регулирующие безопасность труда, и основные правила, которые необходимо соблюдать, чтобы работать без несчастных случаев, регулируются законом в Венгрии.

• Законодательство также содержит требование к работодателям подготовить сотрудников к получению этих знаний.

• Среди основных понятий следует выделить понятия несчастного случая, несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

• Работа связана с опасностями

• Эти опасности могут иметь нежелательные последствия для рабочих.

• Рабочие должны быть защищены от этих вредных воздействий

Особые требования:

• Участники подъемника могут находиться в рабочей зоне (крановщик, грузчик, крановщик, машинист подъемника).

• Во время подъемных операций никто не должен находиться в зоне действия подъемных операций.

• Необходимо соблюдать осторожность при подъеме.

A képen beltéri látható

Automatikusan generált leírás