
**Техника безопасности при устройстве лесов и подмостей**

Стандартные компоненты лесов



Заполнение данной главы рекомендуется для работников, занимающихся следующими видами деятельности:

• Те, кто подготавливает и координирует подготовку строительных лесов

• Монтаж лесов, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и демонтаж

Глава содержит основные требования, такие как правовые основы, обязательство по обучению технике безопасности, некоторые основные понятия, опасности, относящиеся к названию главы, защита от опасностей. В деталях:

Общие требования:

• Как и во всех странах, требования, регулирующие безопасность труда, и основные правила, которые необходимо соблюдать, чтобы работать без несчастных случаев, регулируются законом в Венгрии.

• Законодательство также содержит требование к работодателям подготовить сотрудников к получению этих знаний.

• Среди основных понятий следует выделить понятия несчастного случая, несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

• Каждая работа связана с опасностями

• Эти опасности могут иметь нежелательные последствия для рабочих.

• Рабочие должны быть защищены от этих вредных воздействий

Особые требования:

• Требования охраны труда при подготовке лесов

• Строительство строительных козлов

• Строительство вспомогательных лесов

• Передвижные леса, Фасадные леса, Надписи на леснах

• Правила размещения материалов на строительных лесах

• Молниезащита, электробезопасность

• Риск поражения электрическим током

• Инспекция строительных лесов перед вводом в эксплуатацию

Защита от вредного воздействия опасностей:

• Коллективная защита, Индивидуальная защита

• Средства индивидуальной защиты

• Защита лиц в зоне действия, Демонтаж лесов

• Периодические и внеплановые проверки

Вкратце: что вам нужно для безопасных строительных лесов

• Утвержденныe, сертифицированныe леса

• Oбзор сайта, консультации, разрешения по мере необходимости

• Планирование

• Обозначенная строительная площадка

• Предварительное, задокументированное обучение

• Инспекция (предпусковые, вахтовые, предсносные)

• Демонтаж лесов по планам, под руководством специалиста

• Непрерывно: коллективная и индивидуальная защита!